Приложение № 2

к части 3 «ИНФОРМАЦИОННАЯ

КАРТА АУКЦИОНА»

**Требования**

**к техническим характеристикам рекламных конструкций**

Конструктивные элементы жесткости и крепления (торцевые поверхности рекламных конструкций, крепления осветительной арматуры, соединения с основанием, болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.), а также неиспользуемые в целях размещения рекламы, социальной рекламы плоскости должны быть закрыты декоративными элементами.

Вся наружная облицовка конструкций малого и среднего форматов выполняется из алюминиевого профиля с применением метода порошковой окраски. Цвет облицовки рекламных конструкций – серый, если иное не определено схемой перспективного территориального размещения рекламных конструкций на территории городского округа город Воронеж.

Цвет опор и облицовки конструкций большого и сверхбольшого форматов – серый или синий.


Фундаменты щитовых установок не должны выступать над уровнем плоскости места установки. В исключительных случаях, когда заглубление фундамента невозможно, допускается размещение с частичным заглублением фундамента на 0,1 - 0,2 м при наличии бортового камня или дорожных ограждений (по ГОСТу Р 52289-2004).

Щитовые установки 6х3 м, выполненные в одностороннем варианте, должны иметь декоративно оформленную обратную сторону.

Подлежащие к установке рекламные конструкции типа: щитовая установка (лайтпостер) 1,2х1,8 м, щитовая установка 6х3 м должны соответствовать техническим требованиям, указанным ниже.

Рекламные конструкции типа: объемно-пространственная конструкция, щитовая установка 3,0х2,0 м должны соответствовать индивидуальным проектам, согласованным в установленном порядке с администрацией Богучарского муниципального района Воронежской области.

**Щитовая установка (лайтпостер) 1,2×1,8 м.**



1380 225



|  |
| --- |
| 2770 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
|  |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Габариты конструкции:** | | | |
| **Ширина** | 1380 мм | **Опорная стойка** | стальная профильная труба прямоугольного сечения, облицованная декоративной панелью |
| **Высота** | от 2770 мм до 3150 мм | **Фундамент** | заглубляемый |
| **Глубина** | 225 мм | **Остекление** | закаленное стекло, поликарбонат или другой безопасный материал |
| **Высота опорной стойки** | от 600 мм до 2400 мм | **Облицовка** | алюминий или композитный материал, стеклопластик |
| **Размер рекламного изображения** | 1200х1800 мм | **Освещение** | внутренняя подсветка |
| **Техническое описание** | 2-х сторонняя конструкция, установленная на собственной опоре | **Тип смены изображения** | допустима любая технология смены изображения. Возможна установка в составе остановочного павильона. |
| **Каркас** | стальной каркас, облицованный элементами из алюминиевого профиля, покрытый полимерным покрытием или декоративными элементами из стеклопластика | **Цвет конструкции** | серый |

**Допустимые дизайны рекламных конструкций типа щитовая установка (лайтпостер) 1,2×1,8 м.**



**Щитовая установка 6 × 3 м.**

6200 300 6200 300 6200 300

|  |
| --- |
| **7000-11000** |

|  |
| --- |
| 7000-11000 |

|  |
| --- |
| 7000-11000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Габариты конструкции:** | |  |  |
| **Ширина** | до 6200 мм | **Опорная стойка** | Прямоугольная или круглая профильная труба |
| **Высота** | от 7000 мм до 11000 мм | **Фундамент** | заглубляемый\* |
| **Высота опорной стойки** | от 4500 мм до 7000 мм | **Облицовка** | пластик или композитный материал |
| **Размер рекламного изображения** | 6000х3000 мм | **Освещение** | внутренняя или внешняя подсветка |
| **Техническое описание** | допускаются односторонние, двухсторонние конструкции | **Тип смены изображения** | допустима любая технология смены изображения, в том числе цифровая |
| **Каркас** | металлический швеллер | **Цвет конструкции** | серый |

\* В исключительных случаях, когда не существует технической возможности, может применяться тип незаглубляемого фундамента. В этом случае он должен быть облицован декоративным камнем.

**Допустимые дизайны рекламных конструкций типа щитовая установка 6 × 3 м.**

****